**DIXIS LUX**

**Средство для очистки теплообменных поверхностей**

Концентрированное средство **«DIXIS LUX»** предназначено для очистки теплотехнических поверхностей, **выполненных из черных металлов, нержавеющих сталей и медных сплавов** от накипно-коррозионных отложений, возникающих в процессе эксплуатации систем отопления и горячего водоснабжения.

Средство **«DIXIS LUX»** представляет собой водный концентрированный раствор смеси органических кислот, комплексона, ПАВ и ингибитора кислотной коррозии. Не содержит неорганические кислоты.

Содержание кислот в концентрате: 40,0%

Плотность при 20°C в пределах 1,20–1,22 г/см3.

Рабочий раствор: 10% водный раствор концентрированного средства **«DIXIS LUX»**.

В процессе очистки с помощью средства **«DIXIS LUX»** не происходит травления металлов и разрушения резиновых прокладок.

Средство **«DIXIS LUX»** позволяет произвести в 1–3 этапа очистку теплообменных поверхностей при количестве отложений до 1000 г/м2, что обеспечивает:

* восстановление эффективного теплообмена;
* защиту ТЭНов и стенок котлов от перегрева;
* экономию газа, солярки, твердого топлива и электричества;
* увеличение ресурса и надежности теплотехнического оборудования.

Изготавливается высококвалифицированными специалистами на современном оборудовании при 100%-ном выходном контроле.

Качество и эффективность средства **«DIXIS LUX»** подтверждено успешной многолетней практикой очистки различных теплотехнических систем от накипи и продуктов коррозии.

Поставляется в виде концентрата в комплекте с нейтрализатором остаточной кислотности.

Фасовка: концентрат 10 л + нейтрализатор 1 л.

Вся тара защищена от несанкционированного вскрытия.