**DIXIS-30**

**Антифриз для систем отопления и кондиционирования**

Антифриз **«DIXIS-30»** предназначается для использования в автономных системах отопления и кондиционирования, с целью исключения «размораживания» при низких температурах, а также для защиты оборудования от возникновения коррозии, образования накипи, развития микроорганизмов.

**«DIXIS-30»** представляет собой водный раствор моноэтиленгликоля, содержащий сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а также присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам.

**«DIXIS-30»** — готовая к использованию прозрачная однородная жидкость розово-желтого цвета без механических примесей.

Допускается добавление 30% воды для получения антифриза с температурой начала кристаллизации минус 20°C.

Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с добавлением 30% воды.

Температура начала кристаллизации минус 31°C.

Температура замерзания минус 44°C

Плотность при 20°C: 1,070 г/см3.

Температура кипения при атмосферном давлении, не ниже 106°C.

Содержание этиленгликоля: 45,34%

Основные преимущества теплоносителя **«DIXIS-30»**:

* высокая морозостойкость;
* исключает разрушение элементов теплообменных систем при замерзании;
* идеальное состояние отопительной системы в диапазоне от -30°C до +95°C;
* не вызывает коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя;
* обладает способностью удалять и предотвращать появление накипи;
* не наносит вреда уплотнителным материалам;
* пожаробезопасен;
* совместим с пластиковыми и металлопластиковыми трубами и уплотнителями;
* срок эксплуатации не менее 5 лет;
* приготовлен на основе качественного сырья;
* 100% выходной контроль качества продукциии;
* выгодная цена.

Качество и долговечность антифриза **«DIXIS-30»** подтверждено успешной многолетней практикой применения в различных системах отопления, охлаждения и кондиционирования.

Поставляется в пластиковых канистрах: 10 л, 20 л, 30 л, 50 л и металлических бочках 200 л.