**DIXIS-65**

**Антифриз для систем отопления и кондиционирования**

**«DIXIS-65»** предназначается для использования как в исходном виде, так и в виде водных растворов для использования в автономных системах отопления, охлаждения и кондиционирования промышленных предприятий и жилых домов, с целью исключения «размораживания» систем при низких температурах, а также для защиты оборудования от возникновения коррозии, образования накипи, развития микроорганизмов.

**«DIXIS-65»** представляет собой водный раствор моноэтиленгликоля, содержащий сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а также присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам.

 **«DIXIS-65»**прозрачная однородная жидкость желто-зеленого цвета без механических примесей. Его можно использовать в исходном состоянии в районах Крайнего Севера и в разбавленном виде в районах с умеренным климатом.

Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с температурой начала кристаллизации минус 20°C.

Температура начала кристаллизации минус 66°C.

Плотность при 20°C: 1,091 г/см3.

Температура кипения при атмосферном давлении, не ниже 111°C.

Содержание этиленгликоля: 63,0%

Основные преимущества теплоносителя **«DIXIS-65»**:

* высокая морозостойкость;
* исключает разрушение элементов теплообменных систем при замерзании;
* идеальное состояние отопительной системы в диапазоне от -65°C до +95°C;
* возможность разбавления простой водопроводной водой;
* не вызывает коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя;
* способность удалять и предотвращать появление накипи;
* не наносит вреда уплотнителным материалам;
* пожаробезопасен;
* совместимость с пластиковыми и металлопластиковыми трубами и уплотнителями;
* срок эксплуатации не менее 5 лет;
* приготовлен на основе качественного сырья;
* 100% выходной контроль качества продукциии;
* выгодная цена;

Качество и долговечность антифриза **«DIXIS-65»** подтверждено успешной многолетней практикой применения в различных системах отопления, охлаждения и кондиционирования.

Поставляется в пластиковых канистрах: 10 л, 20 л, 30 л, 50 л и металлических бочках 200 л. Вся тара защищена от несанкционированного вскрытия.