**ГИДРО-ИКС**

**Hydro-X A/S (Дания)**

**Жидкость против образования накипи в котлах**

**ГИДРО-ИКС (Hydro-X)** предназначен для обработки воды для систем теплоснабжения, паровых и водогрейных котлов.

Этот метод гарантированно предотвращает образование накипи и обеспечивает защиту от коррозии.

Применяют как дополнение к существующей схеме водоподготовки, его использование обеспечивает связывание и нейтрализацию с последующим удалением оставшихся после водоподготовки солей, кислорода и углекислоты.

Продукт полностью готов к применению.

**ГИДРО-ИКС** — жидкость без цвета (или с желтоватым оттенком), без запаха.

Плотность продукта 1,18 г/см3.

Температура замерзания минус 39°C.

Действие продукта эффективно в диапазоне температур 50–-210°C (в паровых котлах с давлением до 4,0 МПа).

Состав стабилен и даже при длительном хранении не имеет место разделение жидкости или выпадение осадка, так что нет нужды в перемешивании перед употреблением. Жидкость не огнеопасна.

Содержит крахмал, вытяжки из морских водорослей, дубильные вещества, гидроксид натрия, тринатрий фосфат, гликоль. Эффективность комплексного воздействия перечисленных компонентов обеспечивается добавкой в очень малых количествах каталитических веществ, составляющих ноу-хау фирмы-разработчика.

Продукт **ГИДРО-ИКС** сертифицирован по ISO 9002 и ISO 14001, имеет гигиенический сертификат РФ.

Поставляется под заказ в 20 л пластиковых канистрах.